void initRelais()

{

// Initialize digital pins as an input

pinMode(RELAIS\_HEATER, OUTPUT);

pinMode(RELAIS\_SMOKER , OUTPUT);

digitalWrite(RELAIS\_HEATER, LOW);

digitalWrite(RELAIS\_SMOKER, LOW);

}